


2016-12-23 10:45:36


配置交大路由器的局域网口






配置交大路由器的广域网口









配置重大路由器的局域网口



配置重大路由器的广域网口




 

4台pc配置





互相ping 同一子网可以ping通，不同子网ping不同



交通大学路由器静态路由配置



重庆大学路由器静态路由配置



配置好经静态路由后，可以ping通其他网络的了

